**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司**

**2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**

**询 价 公 告**

我公司**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司**的**2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定成交供应商。

**一、项目概况**

（一）服务地点：启东市。

（二）服务范围：启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保工作，详见《各供水服务站智能化及相关设备数量统计表》、《各泵站、仓库、厂部、机房智能化及相关设备数量统计表》。设备及相关材料的新增、搬迁、变更、改造另计。

（三）维保内容：维保内容包含线路、软件及附属设备维修、故障排除。

1、各系统信号、电源线路的短路、断路检测、故障排除。

2、各系统设备接口、线路接口的焊点、熔接点的检测、维修恢复。

3、各系统主副设备硬件检修、故障排除等。

4、各系统软件检测、软件升级、数据备份、故障排除等。

以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。各系统材料、设备的更换、改造、搬迁、非自然损坏及所有零星新增费用另计。

（四）服务周期：自合同签订之日起壹年。根据《中华人民共和国财政部令第102号--政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起，实行服务期内一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同。除政策性调整(如最低工资等)外，合同续签期内如有新增设备质保到期而导致维保设备数量增加的，合同金额不作调整，采购人可以续签后一年度合同；如合同续签期内如有新增设备质保到期而导致维保设备数量增加的，合同金额如有调整，采购人有权不续签后一年度合同，并将依法重新招标。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（五）质量要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价公告规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。成交供应商自行提供巡检车辆、人员、巡检器具，按采购人要求完成维保服务。

2、在维修部分中网络摄像机、硬盘录像机、周界报警主机、门禁主机等的规格参数不低于以下要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 |
| 1 | 网络摄像机（枪机） | 400万 红外阵列筒型网络摄像机最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR、宽动态: 数字宽动态、红外波长范围: 850 nm、防补光过曝: 支持、补光灯类型: 红外灯、补光距离: 最远可达50 m，最大图像尺寸: 2560 × 1440，视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，在2560x1440下分辨力可达到1400TVL，信噪比不小于55dB。支持红外补光，有效补光距离达到50m，支持IP66防尘防水。支持DC12V供电、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 靶面尺寸为1/2.7英寸 |
| 2 | 网络摄像机（半球） | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机  支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测  最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR  宽动态: 120 dB  调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  焦距&视场角:  2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°  4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°  6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°  8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°  补光灯类型: 红外灯、补光距离: 最远可达30 m、波长范围: 850 nm防补光  视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），音频:1个内置麦克风  网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）  供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护  电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W  电源接口类型: Ø5.5 mm圆口，防护: IP66 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘  多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址；  2、★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  3、启用SVC解码，可同时正放或倒放4路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像  样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项  4、可同时显示输出4路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像5、★可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  6、★接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  7、★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防/。（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  8、★可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树；（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） |
| 4 | 周界报警主机 | 1、支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防；  2、支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型；支持紧急报警、防拆报警、故障报警；多个前端探测器依次或同时被触发时，无漏报警；  3、支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可连接8个无线探测器，最多支持64个无线防区；/  4、★支持5000条以上报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录；（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  5、★可设置5个以上的中心组，数据可上传至中心组预设的平台；（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  6、支持话机复用支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；  7、支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度1.2km（Φ1.5mm）；支持键盘编程和4200配置，警号报警声压不低于100dB，警报声响持续时间不小于90s且不大于15min  8、用户在进行授权操作身份验证时，采用的键盘的密钥量为10^4，采用的软件的密钥量为10^4。  9、在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能。当进入/退出延时时间可调时，应不大于300s，当进入/退出延时时间不可调时，应不大于45s  10、设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果/。  11、设备在主电源在电压187V-242V的供电条件下能正常工作；  12、设备抗电强度应符合ＧＢ１６７９６－２００９中５.４.３的规定。  13、★★符合安全等级4级（投标时需提供公安部认证的社会公共安全产品认证证书复印件加盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） |
| 5 | 门禁主机 | 1.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。  2主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。  3.★主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查）  4.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。  5.★系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。（投标时需提供公安部检验报告证明复印件盖报价单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） |

（六）售后服务响应要求：对设备出现的突发故障及时进行抢修。保证在接到报修时1小时到达现场，一般故障及时修复，重大故障4小时内修复。(人力不可抗拒事故造成的设各故障除外)。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需要进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交甲方管理人员认可并存档。

（七）供应商主要资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照。

3、本项目不接受联合体投标。

4、禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**二、**2024年度启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司监控及相关设施设备维护清单如下：（2024年在质保期内的监控及相关设施设备不含其中）

1、除启隆镇外的10个乡镇站所及吕四泵站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 监控数量 | 录像及交换机数量 | 室外电子屏 | 室内大屏 | 窗口屏 | 窗口对讲机、评价器 | 光端机 | 低压电源 | 监视器 | 线路 |
| 1 | 汇龙 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 8 |
| 2 | 王鲍 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 41 | 1 | 32 |
| 3 | 北新 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 30 |
| 4 | 合作 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 40 | 1 | 30 |
| 5 | 近海 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 |
| 6 | 海复 | 28 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 36 | 2 | 36 |
| 7 | 南阳 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1 | 33 |
| 8 | 惠萍 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 39 | 1 | 30 |
| 9 | 东海 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 46 | 1 | 36 |
| 10 | 寅阳 | 27 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 47 | 1 | 30 |
| 11 | 吕四 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 40 | 1 | 30 |
| 合计数 | | 219只 | 71套 | 10套 | 10套 | 35套 | 38套 | 66只 | 385只 | 15台 | 309路 |

2、厂部及各泵站：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 监控  数量 | 录像及交换机数量 | 周界报警 | 光端机 | 低压电源 | 线路 | 红外对射报警系统 | 门禁主机、从机 | 广播系统 |
| 1 | 厂部机房1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厂部机房2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 厂部门卫室 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 仓库 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 地面水厂 | 48 | 4 | 4 | 20 | 63 | 82 | 0 | 21 | 0 |
| 6 | 北新泵站 | 27 | 4 | 8 | 22 | 74 | 132 | 42 | 20 | 7 |
| 7 | 寅阳泵站 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 惠萍泵站 | 12 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | 久隆泵站 | 26 | 4 | 4 | 20 | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吕四泵站 | 35 | 4 | 0 | 20 | 55 | 55 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 永阳取水口（永阳泵站） | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 海门三厂泵站 | 28 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 海门常乐泵站 | 31 | 5 | 5 | 40 | 76 | 82 | 1 | 7 | 0 |
| 14 | 启隆镇泵站 | 11 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 合计数 | | 316只 | 46套 | 29组 | 138只 | 460只 | 540路 | 44对 | 70只 | 7路 |

**备注：供应商可到项目现场进行勘查，若因未现场勘查或现场勘查错误造成的任何后果，全部责任由供应商自负。**

**三、报价要求**

**本项目的最高限价为大写人民币：壹拾肆万玖仟贰佰叁拾玖元捌角（小写人民币：149239.8元），供应商所报投标报价超过最高限价的为无效报价。**

备注：本价格包含但不限于启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备的维保、税金、人工等一切费用。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

本项目招标代理服务费由成交供应商承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。

**四、投标保证金：**根据省财政厅要求，免收投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金：金额为合同总金额的10%（银行转账，签订合同前缴纳）。履约保证金在供应商完成全部项目服务后一个月内由采购人返还(履约期间不计息)。

2、付款方式

合同生效后，服务期满（一年）后付清（以上付款均不计息）。

**六、投标截止时间及开标时间、地点**

**投标截止时间及开标时间：2024 年 4 月 29 日 15 时 30 分**

开标地点：启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室

**七、报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如有授权）（按照附件二格式填写）；

（5）投标函（按照附件三格式填写）；

（6）报价明细表：报价明细表须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）技术规格偏离表（按照附件五格式填写）。

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）；

（9）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（按照附件七格式填写）；

**备注：**

**（1）报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价公告处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若总报价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。**

1、当第一成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

3、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

4、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、供应商不足三家或经评审有效供应商不足三家的，将组织重新招标。

2、供应商有以下情况的，采购人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

（1）参加串标、围标活动的；

（2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照询价公告确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

采购人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

启东市吕四自来水厂有限公司

联系人： 黄哲远

联系电话：15962894908

日期：2024年 4月 23 日

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**项目的询价采购。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

报价单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证复印件加盖报价单位公章

**附件三：**

**投标函**

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司：

贵单位关于**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**的《询价公告》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）**人民币大写 元整（小写： ），清单明细详见附件。**

我单位承诺：**将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《询价公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

报价单位(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

**附件四：**

**报价明细表**

**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像及交换机数量** | **室外**  **电子屏** | **室内大屏** | **窗口屏** | **窗口对讲机、评价器** | **光端机** | **低压**  **电源** | **监视器** | **线路** |
| **1** | **汇龙** | **4** | **1** | **1** | **1** | **4** | **5** | **2** | **18** | **1** | **8** |
| **2** | **王鲍** | **23** | **9** | **1** | **1** | **4** | **4** | **6** | **41** | **1** | **32** |
| **3** | **北新** | **19** | **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **2** | **19** | **3** | **30** |
| **4** | **合作** | **20** | **11** | **1** | **1** | **4** | **4** | **8** | **40** | **1** | **30** |
| **5** | **近海** | **12** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **16** | **2** | **14** |
| **6** | **海复** | **28** | **7** | **1** | **1** | **4** | **6** | **6** | **36** | **2** | **36** |
| **7** | **南阳** | **23** | **9** | **1** | **1** | **4** | **4** | **8** | **43** | **1** | **33** |
| **8** | **惠萍** | **21** | **8** | **1** | **1** | **4** | **4** | **6** | **39** | **1** | **30** |
| **9** | **东海** | **26** | **8** | **1** | **1** | **4** | **4** | **8** | **46** | **1** | **36** |
| **10** | **寅阳** | **27** | **8** | **1** | **1** | **4** | **4** | **8** | **47** | **1** | **30** |
| **11** | **吕四** | **16** | **4** | **1** | **1** | **3** | **3** | **8** | **40** | **1** | **30** |
| **合计数** | | **219只** | **71套** | **10套** | **10套** | **35套** | **38套** | **66只** | **385只** | **15台** | **309路** |
| **维护单价（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **①总计（元）** | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像及交换机数量** | **周界报警** | **光端机** | **低压电源** | **线路** | **红外对射报警系统** | **门禁主机**  **、从机** | **广播系统** |
| **1** | **厂部机房1** | **26** | **4** | **0** | **0** | **26** | **26** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **厂部机房2** | **23** | **3** | **0** | **0** | **23** | **23** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **厂部门卫室** | **9** | **2** | **0** | **0** | **9** | **9** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **仓库** | **22** | **2** | **0** | **0** | **22** | **22** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **地面水厂** | **48** | **4** | **4** | **20** | **63** | **82** | **0** | **21** | **0** |
| **6** | **北新泵站** | **27** | **4** | **8** | **22** | **74** | **132** | **42** | **20** | **7** |
| **7** | **寅阳泵站** | **6** | **2** | **0** | **4** | **10** | **8** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **惠萍泵站** | **12** | **3** | **4** | **4** | **16** | **23** | **0** | **18** | **0** |
| **9** | **久隆泵站** | **26** | **4** | **4** | **20** | **46** | **35** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **吕四泵站** | **35** | **4** | **0** | **20** | **55** | **55** | **0** | **4** | **0** |
| **11** | **永阳取水口（永阳泵站）** | **12** | **3** | **3** | **4** | **14** | **15** | **1** | **0** | **0** |
| **12** | **海门三厂泵站** | **28** | **2** | **0** | **2** | **7** | **6** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **海门常乐泵站** | **31** | **5** | **5** | **40** | **76** | **82** | **1** | **7** | **0** |
| **14** | **启隆镇泵站** | **11** | **4** | **1** | **2** | **19** | **22** | **0** | **0** | **0** |
| **合计数** | | **316只** | **46套** | **29组** | **138只** | **460只** | **540路** | **44对** | **70只** | **7路** |
| **维护单价（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **②总计（元）** | |  | | | | | | | | |
| **总计①+②（元）** | |  | | | | | | | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位(盖公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件五**

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标文件规格 | 投标响应规格 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

注：1、此表可依此格式复制。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评标委员会认定。

报价单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（签字）：

**附件六：**

**质保承诺书**

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我单位承诺对设备出现的突发故障及时进行抢修。保证在接到报修时1小时到达现场，一般故障及时修复，重大故障4小时内修复。(人力不可抗拒事故造成的设各故障除外)。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需要进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交甲方管理人员认可并存档。

2．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

**附件七：**

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**附件八： 监控系统维保考核表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | | 考核得分 | 备注 |
| 1、完成工作情况  （25分） | 1、及时完成维修工作（9分） | |  |  |
| 2、维保现场工作垃圾是否及时清理（8分） | |  |  |
| 3、维保工作人员是否符合安全操作规范（8分） | |  |  |
| 2、完成工作质量  （25分） | 1、维保期间监控系统是否运行正常（10分） | |  |  |
| 2、维保期门禁系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 3、维保期间周界报警系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 4、维保期间其他相关系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 3、故障处理情况 （20分） | 1、报障后相应的及时性（10分） | |  |  |
| 2、设备故障诊断的准确性（5分） | |  |  |
| 3、维修部位无返工（5分） | |  |  |
| 4、技术人员的技术水平是否达到安全运行条件（15分） | 1、工作时有无违反安全操作规程（5分） | |  |  |
| 2、有无事故发生（5分） | |  |  |
| 3、检查时有无安全隐患出现（5分） | |  |  |
| 5、维保人员服务态度（15分） | 1、是否做到积极配合、随叫随到（5分） | |  |  |
| 2、维保人员工作主动性（5分） | |  |  |
| 3、业主方需要业务培训时是否积极响应（5分） | |  |  |
| 总分 |  | |  |  |
| 备注：   1. 考核表中的评分结果作为下一年度合同续签的重要依据。   2、考核结果80分及以上为合格，满分100分；考核分若低于80分，则取消续签下一年度的合同资格。 | | | | |
| 考核单位：  代表人（签字）：  日期： | | 维保单位：  代表人（签字）：  日期： | | |