**启东市自来水厂有限公司复合表箱、检查井盖2025-2026年度采购项目**

**市场询价公告**

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司复合表箱、检查井盖2025-2026年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司复合表箱、检查井盖》2025-2026年度采购项目市场询价表》。**

**二、约定事项**

1.供货周期要求：1年。

供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

2.质保要求：2年。

3.参与报价的单位需将有效的**营业执照复印件和市场询价报价单**（含汇总表及分项报价表）于2025年04月23日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），联系人： 杨女士，联系电话：0513-83248588,电子邮箱地址为：240876395@qq.com。

4.报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。

（2）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（3）投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。

各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

5.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

6.拟定支付方式及期限：银行转账，按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，合同期内所供货物的余款10%于合同期结束满2年后，经采购单位认可后一次性结清。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2025年04月18日

**附件：**

**启东市自来水厂有限公司复合表箱、检查井盖2025-2026年度采购项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **材料名称** | **规格/型号** | **计量单位** | **预估用量** | **报价****品牌** | **综合****单价 （元）** | **合计 （元）** | **备注** |
| 1 | 复合表箱 | 500X300(3T) | 套 | 800 |  |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 复合表箱 | 500X300(10T) | 套 | 15 |  |  |  |
| 3 | 复合表箱 | 600X400(5T) | 套 | 100 |  |  |  |
| 4 | 复合表箱 | 600X500(5T) | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 复合表箱 | 800X520(6T) | 套 | 400 |  |  |  |
| 6 | 复合表箱 | 1000X500(8T) | 套 | 15 |  |  |  |
| 7 | 复合表箱 | 800X520(10T) | 套 | 100 |  |  |  |
| 8 | 检查井盖 | D500(20T) | 套 | 300 |  |  |  |
| 9 | 检查井盖 | D600(20T) | 套 | 100 |  |  |  |
| 10 | 检查井盖  | D700(20T) | 套 | 300 |  |  |  |
| 11 | 水表箱盖 （单盖） | 500X300(10T) | 只 | 100 |  |  |  |
| 12 | 水表箱盖（单盖） | 590X390(3T) | 只 | 15 |  |  |  |
| **总 价（元）** | **大写： 小写：** |
| **一、供应商的资格要求****1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；****2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；****3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照。****4、报价人提供的投标货物具有有效的省级及以上质量检测中心出具的性能检验报告；****5、报价人需具有质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书（若为经销商的，则需提供投标品牌厂家的质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书原件扫描件），证书须在有效期内并覆盖本招标产品）；****6、报价人有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）有类似的供货业绩（提供相对应的合同及发票原件扫描件加盖公章）。****二、相关技术要求:**1、复合窨井、复合水表箱生产应符合复合井盖技术《检查井盖》（GB/T23858-2009）标准。2、复合窨井、复合水表箱主要材质：BMC团状模料（不饱和树脂、短切玻璃纤维和填料[不得参有石英砂]，内配螺纹钢作为骨架）或SMC片状模料（SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂和填料）。3、主要技术参数规格：各档规格的复合窨井、复合水表箱。适应环境：根据不同承载力，适用于不同路面要求。窨井盖承载力20T以上的主要适用于人行道、小区机动车道及非机动车道。水表箱3T适用于绿化带、人行道，6T可适用于非机动车道。适应温度：-10℃~80℃4、主要技术要求：①复合窨井、复合水表箱表面应有凸起防滑花纹，凸起高度不应小于3mm，应平正，坞明显变形等缺陷；②不饱和树脂复合材料主要性能指标应达到：抗压强度大于30Mpa、抗折强度大于14Mpa、抗冲击韧性大于95kj/㎡，抗冻融性抗压强度损失率不大于13%，热老化抗压强度相对变化率（80±2℃，7d）不大于0.4%，人工老化抗折强度相对变化率不大于3%。③复合窨井承载能力应达到200KN，复合水表箱承载能力应打到30KN。④为增加复合窨井、复合水表箱盖板强度，BMC井盖应配置一定规格、数量的螺纹钢作加强筋。附详细钢筋用量及规格：500检查井为主筋和辅筋，主筋为14Φ螺纹钢和辅筋10Φ螺纹钢；500\*300为主筋和辅筋，主筋和辅筋均为10Φ；700检查井为主筋和辅筋，主筋是18Φ螺纹钢，辅筋是12Φ螺纹钢；520\*800为主筋和辅筋，主筋是16Φ螺纹钢和8Φ钢筋。 SMC井盖盖板厚度，500检查井盖盖板厚度40mm, 保护层10mm,底座高度60mm;600检查井盖盖板厚度50mm,保护层15mm,底座高度80mm;700检查井盖盖板厚度60mm,保护层20mm,底座高度90mm;300\*500复合表箱厚度30mm,保护层厚度10mm,井座高度48mm;520\*800盖板厚度40mm,保护层厚度15mm,井座高度60mm。⑤同类规格的复合窨井、复合水表箱应色泽一致，颜色为黑色。⑥井盖与支座装配结构尺寸应符合GB/T6414-2017要求，其公差等级不得低于GB/T6414-2017中DCTG10的规定，并保证井盖与支座的互换性。⑦复合窨井、复合水表箱的模压件应洁净、无空隙、裂缝、瑕疵、砂眼等缺陷。⑧每只复合窨井盖板和水表箱盖板上，应根据采购人要求加刻“城投供水”和“0513-12345”字样，所印文字和文字大小在签订合同时商定（不计费）。**具体要求以招标文件要求为准。****三、本项目招标不接受联合体投标。****四、本项目参考品牌：CA畅安（泰兴）、浙江伟晟（杭州）、金盟牌（浙江杭州）、飞龙盖安牌(安徽）、永能牌（浙江），参加报价的供应商如以参考品牌进行报价的，需提供所投品牌商标证明（若为经销商的，需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明）；本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），联系人：杨女士，联系电话：0513-83248588）。**  |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价时间：**