**启东市自来水厂有限公司**

**2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**

**询价公告**

我公司**2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定成交供应商。

**一、项目概况**

（一）服务地点：启东市自来水厂有限公司。

（二）服务范围：启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目工作，详见《各供水服务站智能化及相关设备数量统计表》、《各泵站、仓库、厂部、机房智能化及相关设备数量统计表》。维修需更换的相关设备及材料由采购人提供，人工费不另计。

（三）维保内容：包含线路、软件及附属设备维修、故障排除。

1、各系统信号、电源线路的短路、断路检测、故障排除。

2、各系统设备接口、线路接口的焊点、熔接点的检测、维修恢复。

3、各系统主副设备硬件检修、故障排除等。

4、各系统软件检测、软件升级、数据备份、故障排除等。

以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。

（四）**2025年度启东市自来水厂有限公司监控及相关设施设备维护清单如下：（2025年在质保期内的监控及相关设施设备不含其中）**

1. 各供水服务站智能化及相关设备数量统计表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像机、解码器、服务器、交换机数量** | **周界**  **报警** | **光端机** | **低压电源** | **线路** | **红外对射报警系统** | **UPS** | **门禁主机**  **、从机** | **电子屏** | **广播系统** | **备注** |
| 1 | 总厂营业所 | 26 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 |
| 2 | 厂部门卫室 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 仓库 | 22 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 地面水厂 | 48 | 4 | 4 | 20 | 63 | 82 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 5 | 北新泵站 | 27 | 4 | 8 | 22 | 74 | 132 | 42 | 1 | 20 | 1 | 7 |
| 6 | 寅阳泵站 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 惠萍泵站 | 12 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 久隆泵站 | 26 | 4 | 4 | 20 | 46 | 35 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 永阳取水口（永阳泵站） | 15 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 海门三厂泵站 | 33 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 海门常乐泵站 | 31 | 5 | 5 | 40 | 76 | 82 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | 启隆镇泵站 | 14 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合计数** | | 269只 | 41套 | 29组 | 125只 | 386只 | 465路 | 44对 | 15套 | 87套 | 6套 | 7路 |

1. 各泵站、仓库、厂部、机房智能化及相关设备数量统计表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像机、解码器、服务器、交换机数量** | **室外**  **电子屏** | **室内大屏** | **窗口屏** | **UPS** | **窗口对讲机、评价器** | **光端机** | **低压**  **电源** | **监视器** | **线路** | **备注** |
| 1 | 汇龙 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 |
| 2 | 王鲍 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 41 | 1 | 32 |
| 3 | 北新 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 2 | 45 |
| 4 | 合作 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 40 | 1 | 30 |
| 5 | 近海 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 |
| 6 | 海复 | 28 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 36 | 2 | 36 |
| 7 | 南阳 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 43 | 1 | 33 |
| 8 | 惠萍 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 39 | 1 | 30 |
| 9 | 东海 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 46 | 2 | 36 |
| 10 | 寅阳 | 32 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 47 | 2 | 42 |
| **合计数** | | 230只 | 70套 | 8套 | 8套 | 28套 | 5套 | 30套 | 58只 | 353只 | 15台 | 309路 |

备注：供应商可到项目现场进行勘查，若因未现场勘查或现场勘查错误造成的任何后果，全部责任由供应商自负。

（五）服务周期：自合同签订之日起壹年。根据《中华人民共和国财政部令第102号--政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起，实行服务期内考核续签合同的办法，考核每季度一次，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同。除政策性调整(如最低工资等)外，合同续签期内如有新增设备质保到期而导致维保设备数量增加的，合同金额不作调整，采购人可以续签后一年度合同；如合同续签期内如有新增设备质保到期而导致维保设备数量增加的，合同金额如有调整，采购人有权不续签后一年度合同，并将依法重新招标。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（六）服务要求：

1、成交供应商自行配备巡检车辆、人员、巡检器具、备用设备，按采购人要求完成维保服务。

2、在维保期间如遇网络摄像机、硬盘录像机、周界报警主机、门禁主机、解码器、防火墙、交换机、UPS、LED屏体等主材更换，在业主单位提供新设备前，为确保各站点安防系统的正常运行，成交供应商需配备相应数量的设备应急使用，配备的设备规格参数不低于原设备规格参数。

（七）售后服务响应要求：成交供应商需配备专门针对本项目的抢修车辆及技术人员，对设备出现的突发故障及时进行抢修。保证在接到报修时1小时到达现场，一般故障及时修复，重大故障4小时内修复。(人力不可抗拒事故造成的设备故障除外)。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需要进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交甲方管理人员认可并存档。

（八）供应商主要资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商应具备有效的营业执照。

3、本项目不接受联合体投标。

4、禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**二、最高限价**：本项目的最高限价为大写人民币：壹拾肆万伍仟叁佰贰拾贰元（小写人民币：145322元），供应商所报投标报价超过最高限价的为无效报价。

**三、报价要求**

（一）本项目采取固定单价报价，报价包含设备维修、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

（二）本项目招标代理服务费由成交供应商承担。招标代理（含编标）服务项目按照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委【计价格（2002）1980号】规定的60%计取，单个项目招标代理收费最低800元。

**四、投标保证金：**本项目免收投标保证金。

**五、履约保证金及付款方式**

1、履约保证金：

（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函等形式提交），成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，凭成交通知书和履约保证金缴纳凭证，和采购人订立书面合同。成交供应商在成交通知书发出之日起30日内不与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

2、付款方式

银行转账，按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付：成交供应商应根据采购人要求开具发票，并由采购人根据发票金额进行付款。合同生效后，服务期满一年且采购人收到成交供应商开具的增值税发票后45天内付清（利息不计）。

**六、投标截止时间及开标时间、地点**

**投标截止时间及开标时间：2025 年 7 月28日15 时 30 分**

开标地点：启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室

**七、报价文件构成**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如有授权）（按照附件三格式填写）；

（6）报价明细表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

**备注：**

**（1）报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价公告处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**八、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若总报价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。**

1、当第一成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

3、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

4、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

**九、特别说明**

1、供应商不足三家或经评审有效供应商不足三家的，将组织重新招标。

2、供应商有以下情况的，采购人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

（1）参加串标、围标活动的；

（2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

**十、合同的签订及注意事项：**

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价公告确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

采购人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

联系人： 张健健

联系电话：13401280029

日期：2025年7月 22日

**附件一：**

**投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**附件二：**

**报 价 承 诺 书**

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

年 月 日

**附件三：**

**授权委托书**

启东市自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工 （身份证号码为： ）参加贵单位**启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**的询价采购。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

报价单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期： 年 月 日

附：被授权人身份证复印件加盖报价单位公章

法定代表人身份证复印件加盖报价单位公章

**附件四：**

**报价明细表**

**项目名称：启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**

1. 各供水服务站智能化及相关设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像机、解码器、服务器、交换机数量** | **周界**  **报警** | **光端机** | **低压电源** | **线路** | **红外对射报警系统** | **UPS** | **门禁主机**  **、从机** | **电子屏** | **广播系统** | **备注** |
| 1 | 总厂营业所 | 26 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 |
| 2 | 厂部门卫室 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 仓库 | 22 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 地面水厂 | 48 | 4 | 4 | 20 | 63 | 82 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 5 | 北新泵站 | 27 | 4 | 8 | 22 | 74 | 132 | 42 | 1 | 20 | 1 | 7 |
| 6 | 寅阳泵站 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 惠萍泵站 | 12 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 久隆泵站 | 26 | 4 | 4 | 20 | 46 | 35 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 永阳取水口（永阳泵站） | 15 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 海门三厂泵站 | 33 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 海门常乐泵站 | 31 | 5 | 5 | 40 | 76 | 82 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | 启隆镇泵站 | 14 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合计数** | | 269只 | 41套 | 29组 | 125只 | 386只 | 465路 | 44对 | 15套 | 87套 | 6套 | 7路 |
| **维护单价（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **①总计（元）** | |  | | | | | | | | | | |

2、各泵站、仓库、厂部、机房智能化及相关设备：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **监控数量** | **录像机、解码器、服务器、交换机数量** | **室外**  **电子屏** | **室内大屏** | **窗口屏** | **UPS** | **窗口对讲机、评价器** | **光端机** | **低压**  **电源** | **监视器** | **线路** | **备注** |
| 1 | 汇龙 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 |
| 2 | 王鲍 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 41 | 1 | 32 |
| 3 | 北新 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 2 | 45 |
| 4 | 合作 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 40 | 1 | 30 |
| 5 | 近海 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 |
| 6 | 海复 | 28 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 36 | 2 | 36 |
| 7 | 南阳 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 43 | 1 | 33 |
| 8 | 惠萍 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 39 | 1 | 30 |
| 9 | 东海 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 46 | 2 | 36 |
| 10 | 寅阳 | 32 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 47 | 2 | 42 |
| **合计数** | | 230只 | 70套 | 8套 | 8套 | 28套 | 5套 | 30套 | 58只 | 353只 | 15台 | 309路 |
| **维护单价（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **②总计（元）** | |  | | | | | | | | | | |
| **总价①+②（元）：** | |  | | | | | | | | | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位(盖公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

**附件五：**

**质保承诺书**

启东市自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施（监控）系统及关联设备年度维保项目**的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方配备专门针对本项目的抢修车辆及技术人员，对设备出现的突发故障及时进行抢修。保证在接到报修时1小时到达现场，一般故障及时修复，重大故障4小时内修复。(人力不可抗拒事故造成的设备故障除外)。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需要进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交你方管理人员认可并存档。

2、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

**附件六： 监控系统维保考核表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **考核内容** | | **考核得分** | **备注** |
| 1、完成工作情况  （25分） | 1、及时完成维修工作（9分） | |  |  |
| 2、维保现场工作垃圾是否及时清理（8分） | |  |  |
| 3、维保工作人员是否符合安全操作规范（8分） | |  |  |
| 2、完成工作质量  （25分） | 1、维保期间监控系统是否运行正常（10分） | |  |  |
| 2、维保期门禁系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 3、维保期间周界报警系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 4、维保期间其他相关系统是否运行正常（5分） | |  |  |
| 3、故障处理情况 （20分） | 1、报障后相应的及时性（10分） | |  |  |
| 2、设备故障诊断的准确性（5分） | |  |  |
| 3、维修部位无返工（5分） | |  |  |
| 4、技术人员的技术水平是否达到安全运行条件（15分） | 1、工作时有无违反安全操作规程（5分） | |  |  |
| 2、有无事故发生（5分） | |  |  |
| 3、检查时有无安全隐患出现（5分） | |  |  |
| 5、维保人员服务态度（15分） | 1、是否做到积极配合、随叫随到（5分） | |  |  |
| 2、维保人员工作主动性（5分） | |  |  |
| 3、业主方需要业务培训时是否积极响应（5分） | |  |  |
| 总分 |  | |  |  |
| 备注：   1. 考核表中的评分结果作为下一年度合同续签的重要依据。 2. 考核结果80分及以上为合格，满分100分；考核分若低于80分，则取消续签下一年度的合同资格。   3、考核每季度一次，最终考核评分取四次考核平均分为准。 | | | | |
| 考核单位：  代表人（签字）：  日期： | | 维保单位：  代表人（签字）：  日期： | | |