**启东市自来水厂有限公司球墨配件2025-2026年度采购项目**

**市场询价公告**

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司球墨配件2025-2026年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司球墨配件2025-2026年度采购项目市场询价表》。**

**二、约定事项**

1.供货周期要求：1年。

供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的万分之四向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担合同价的20%作为违约金。

2.质保要求：2年。

3.参与报价的单位需将有效的**营业执照复印件和市场询价报价单**（含汇总表及分项报价表）于2025年9月29日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），联系人： 杨女士，联系电话：0513-83248588,电子邮箱地址为：240876395@qq.com。

4.报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。

**（2）投标报价保留小数点后两位小数，否则作无效标处理。**

（3）本项目采取固定单价报价，此报价包括货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），合同期内中标单价不作调。

5.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

6.拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，合同期内所供货物的余款10%于合同期结束满2年后，经采购单位认可后一次性结清。

注：成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2025年9月23日

**附件：**

**启东市自来水厂有限公司球墨配件2025-2026年度采购项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **报价****品牌** | **综合****单价 （元）** | **合计 （元）** | **备注** |
| 1 | 球墨配件 | DN100-DN600 | 吨 | 300 |  |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 球墨配件 | DN700-DN1400 | 吨 | 25 |  |  |  |
| **总 价（元）** | **大写： 小写：** |
| **一、供应商的资格要求****1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；****2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；****3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照；****4、投标人提供的投标产品有自2023年以来省级及以上检测部门的检测报告原件扫描件；****5、报价人提供投标产品的涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可证，球墨配件应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告（提供卫生许可证和检测报告原件扫描件）****6、报价人提供投标产品的质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书原件扫描件，且证书须在有效期内并覆盖本招标产品；****7、报价人有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）有类似的供货业绩（提供相对应的合同及发票原件扫描件加盖公章）。****二、相关技术要求:****1、产品符合标准**（1）符合ISO2531/EN545标准，DN200及以下口径公称压力为PN16，眼距为PN10,其余压力为PN10。（2）管件外表面喷锌（ISO8179标准）并涂沥青漆，内层涂覆水泥砂浆内衬（ISO4179标准）。（3）《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019。（4）《生活饮用水配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998。（5）《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》GB/T 17456.2-2010。（6） 球墨铸铁管管件的尺寸、外型、重量应符合GB/T 13295-2019标准的规定。**2、产品应达到如下要求：**（1）采用球墨铸铁原料制成，材质要求：铁素体含量：≥85%；渗碳体含量：≤1%；球化率：≥80%；石磨球圆整度：1-3级。（2）壁厚、压力必须符合相应标准。（3）生产技术要求按国家建材相关标准。（4）化学成分、力学性能、几何尺寸必须按照国家相应规定执行。（5）各配件误差值按行业规定：弯头重量公差范围±7%，其他产品重量公差范围±5%。（6）卫生性能好，无毒、不含重金属添加剂、无结垢层、不滋生细菌。（7）应具有良好的抗腐蚀性能。可耐多种化学物的腐蚀，无电化学腐蚀，不发生腐烂、生锈，也不会促进藻类、细菌或真菌生长，具有良好的抗腐蚀性能。（8）内壁光滑，摩擦系数极低，压力损失小，通水能力高，耐磨性好。（9）柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。（10）运输、安装便捷，焊接工艺简单，施工维护方便。（11）球墨铸铁管件外防腐要求执行GB/T 17459标准(《球墨铸铁管沥青涂层》，配件外表面应用沥青质涂料涂覆。承口内侧做红色快干防腐漆或防锈漆处理。涂前管体表面应光洁、无铁锈、铁皮及杂质。涂后，涂层表而光洁、均匀、粘附牢固，不得因气候变化而发生异常。沥青涂层平均厚度大于0.07mm)。**3、技术要求**3.1 产品的生产、质量、检验均应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）国家标准3.2 产品卫生标准：GB/T 17219-1998。 3.3 球铁管件壁厚级别：K12。3.4 管口对接形式：T形滑入式柔性接口或法兰式接口，法兰压力等级1.0MPa3.5 严禁采用手工砂型工艺。3.6 必须经过退火热处理。3.7 每一只管件必须进行水压试验，不得作任何修补或焊补。最小试验压力：DN 80mm～300mm，1.5Mpa；最小试验压力下至少保压10秒，试验后无渗漏、出汗或其他缺陷。3.8 管件力学性能必须符合：拉伸强度≥420Mpa，伸长率≥5%，布式硬度值≤250HBW。**4、一般要求**管件应有清晰持久的标记。标记至少应有以下内容：① 制造厂名称或商标；②炉号；③球墨铸铁材质；④公称口径DN；⑤ 法兰PN值；⑥ 插口插入深度标识；⑦ 执行的国家标准；⑧ 产品批号。**以上前五项要铸出或冷冲，后三项可用任何方法进行喷印或打印。****具体要求以招标文件要求为准。****三、本项目招标不接受联合体投标。****四、本项目参考品牌：新XINXING兴(芜湖)、泫氏SUNS(高平)、繁发(安徽繁昌)、辰龙(江苏徐州)、丰鑫管件（辽宁），参加报价的供应商如以参考品牌进行报价的，需提供所投品牌商标证明（若为经销商的，需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明）；本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），联系人：杨女士，联系电话：0513-83248588）。**  |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价时间：**